지천지구 지방관리 방조제 개보수사업

실 태		방조제 노후로 해수에 의한 농작물 염해 피해 우려

추진방향		농어촌정비법에 의한 방조제 정비

기대효과		주민 영농편의 제공 및 소득증대

사 업 개 요

위    치 : 안양면 지천리

사업기간 : 2010. 8. ~ 2012. 8.

사업규모 : 호안블럭 L=1,109m, 배수문 1개소

사 업 비 : 10.9억원 (국비 6.6, 도비 0.8, 군비 3.5)

⇒ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2010년 까지	2011년	2012년	2013년이후
계	10.9	1.4	3.7	5.8
국 비	6.6	1.0	2.6	3.0
도 비	0.8	0.1	0.3	0.4
군 비	3.5	0.3	0.8	2.4
기 타

사업진행 현황

2010년 6월 :	사업시행계획 승인(전라남도)
2010년 8월 :	총괄, 1차분 사업발주
2012년 2월 :	사업시행계획 변경 승인(전라남도)
2012년 9월 :	사업 준공

지천리

L=1,007.0m

- 피복석고르기(0.5㎥급) : 785.0㎡

- 조류지호안블럭 : 1,109.0m

- 제방진입로 석축 : 179.0m

- 배수갑문(2.0x2.0x1@):1조

- 파라펫 : 1,007.0m

- 제방포장 : 1007.0m

- 제방진입로포장 : 179.0m

- 접속도로 : 323.0㎡

- 몽리면적내 농로포장 : 462.0m

- 용수로(0.6*0.6) : 534.0m

조 감 도

L=1,109.0m

공사 전경 전경사진